

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL** |  |  |  |
| **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **EDITAL (50%)** |
| Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado | m2 | 30.752,99 | 15.376,00 |
| Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente | t | 13.953,00 | 6.976,00 |
| Transporte de carga de qualquer natureza | t x km | 4.553.627,89 | 2.276.813,00 |
| Reaterro de vala/cava com pó-de-pedra | m3 | 51.986,17 | 25.993,00 |
| Poste de aço, reto, cônico continuo | un | 288,00 | 144,00 |
| **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL** |  |  |  |
| **DESCRIÇÃO** | **UNID.** |  | **EDITAL** |
| Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado | m2 |  | 1,00 |
| Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente | t |  | 1,00 |
| Transporte de carga de qualquer natureza | t x km |  | 1,00 |
| Reaterro de vala/cava com pó-de-pedra | m3 |  | 1,00 |
| Poste de aço, reto, cônico continuo | un |  | 1,00 |